**宜昌市中级人民法院**

**询**

**价**

**文**

**件**

项目名称：更换车辆广告道闸

采购编号：CG-JZ-2022015

**2022年3月**

目 录

[第一章 采购公告 3](#_Toc39906239)

[第二章 供应商须知 4](#_Toc39906240)

[第三章 资格性检查和符合性检查内容及标准 5](#_Toc39906241)

[第四章 采购项目技术规格、参数及要求 6](#_Toc39906242)

[第五章 响应文件格式要求 8](#_Toc39906243)

[附件一：封面 9](#_Toc39906244)

[附件二:目录 10](#_Toc39906245)

[附件三、询价响应函 11](#_Toc39906246)

[附件四：货物、服务清单 12](#_Toc39906247)

[附件五： 法定代表人授权书 14](#_Toc39906248)

第一章 采购公告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: | 更换车辆广告道闸 | 采购编号 | CG-JZ-2022015 |
| 投标截止时间: | 2022年3月16日9时00分 | 项目开标时间: | 2022年3月16日9时00分 |
| 获取招标（谈判、询价）文件开始时间: | 2022年3月10日9时00分 | 获取招标（谈判、询价）文件结束时间: | 2022年3月16日9时00分 |
| 采购人的采购需求: | 详见《询价文件》 | | |
| 预算金额(元) | 18500元 | | |
| 投标人的 资格要求: | 1. 具有独立承担民事责任的能力。具有有效的工商营业执照或事业单位法人证书，经验范围包含本项目内容（提供有效营业执照复印件加盖公章）。  2.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（截图、打印加盖公章）。  3. 本项目不接受联合体投标 | | |
| 开标地点: | 宜昌市高新区发展大道52号宜昌市中级人民法院机关大楼910室 | | |
| 招标（谈判、询价）文件售价: | 0 (元) | | |
| 获取招标（谈判、询价文件）的地点: | 宜昌市中级人民法院网站：http://ycfy.hbfy.gov.cn，“本院公告”栏目内。 | | |
| 获取招标（谈判、询价）文件的方式: | 网站自行下载、打印 | | |
| 投标文件递交地点： | 宜昌市高新区发展大道52号宜昌市中级人民法院机关大楼910室 | 联系人及联系电话： | 李峻峰18986800707 |
| 公告发布媒介 | 宜昌市中级人民法院网站：http://ycfy.hbfy.gov.cn | | |
| **其他事项:** | 1. 报名。本项目无须书面报名。为了解参加人基本情况，请将报名人基本信息通过手机短信发往：18986800707即可。   短信内容格式为：法院更换车辆广告道闸，XXXX公司报名，联系人XXX，联系电话XXXXX。  注意，公司名称必须与营业执照一致。  二、标书制作  1.请认真阅读《询价文件》，按照要求提供相关资料。  2.标书密封递交。 | | |
| 公告发布时间 | 2022年3月10日 | | |

第二章 供应商须知

| **序列号** | **条款名称** | **编列内容规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 更换车辆广告道闸 |
| 2 | 采购人 | 采购人：湖北省宜昌市中级人民法院  联系人：李峻峰（18986800707） |
| 3 | 投标人资格条件 | 1. 具有独立承担民事责任的能力。具有有效的工商营业执照或事业单位法人证书，经验范围包含本项目内容（提供有效营业执照复印件加盖公章）。  2.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（截图、打印加盖公章）。  3. 本项目不接受联合体投标 |
| 4 | 信息公告媒体 | 宜昌市中级人民法院网站：http://ycfy.hbfy.gov.cn |
| 5 | 响应文件递交截止时间 | 2022年3月16日9时00分 |
| 6 | 询价时间、地点 | 询价时间：2022年3月16日9时00分  询价地点: 湖北宜昌市中级人民法院（发展大道52号）机关大楼910会议室 |
| 7 | 询价小组的组建及询价专家的确定方式 | 询价小组由本院共3人组成。 |
| 8 | 响应文件份数 | 响应文件一式两份（正本一份，副本一份），供应商应将报价函等相关材料装订成册并加盖公司印章、密封，否则响应文件将不予接收。 |
| 9 | 询价服务费 | 无。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 11 | 信用查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，评审现场由采购人代表通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的主体信用记录，经投标人签字确认后归档留存。 |

第三章 资格性检查和符合性检查内容及标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 检查内容 | 检查标准 |
| 1 | 资格性检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有有效的工商营业执照或事业单位法人证书，经验范围包含本项目内容（提供有效营业执照复印件加盖公章）。 |
| 信用记录 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（截图、打印加盖公章） |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 | 供应商名称是否与营业执照等一致 |
| 响应文件 | 按询价文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人印章 |
| 报价 | 只有一个有效报价且未超过项目预算金额 |
| 采购响应 | 满足采购需求所规定的全部内容。 |
| 法人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书 |
| 其它 | 符合法律、法规和磋商文件中规定的其它实质性要求 |

以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效投标。

1.响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应文件要求的无效文件：

1）未按照规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备文件中规定资格要求的；

3）不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

**第四章 采购项目技术规格、参数及要求**

1. 预算金额：18500元。
2. 采购明细及要求。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 金额（元） | | 备注 |
| 单价 | 合价 |
| 1 | 变频广告道闸 | 台 | 2 |  |  | 1、机箱材质：冷轧钢   电机：直流无刷电机，功率：250W 2、电源输入：DC24V 10A    电源输出：DC12V，0.5A 3、控制信号：继电器闭合（干接点） 4、时间行程：2.5~6秒可设定 5、遥控器：1~50个，学习码（315M） 6、指示灯：控制信号与电机转向指示 7、红绿信号灯：1组，车辆通行指示 8、信号输出：2组，非隔离 9、通讯端口：TTL、RS485 10、工作环境：温度：-25℃~75℃，湿度：20%~80% 11、平均无故障次数：>=1000万次 12、最大广告位尺寸：4000\*560mm 13、减速箱采用硬齿面渗碳高频淬火加硬处理，使用寿命30000个小时以上。 14、灯箱采用进口LED冷白光高亮灯带，配合侧光源导光板，光线散布均匀，无分割痕。整体宽度控制在520MM，具有较好的抗风性，抗阵风8-9级。（可配合风速仪实现防风抬起功能） 15、产品具备低温防冻；长期闲置防锈死等功能。 16、采用四根弹簧，大功率直流无刷电机，杆子长度3550mm；  17、具备智能语音提示功能，道闸开启和道闸关闭，皆有语音提示，并支持语音自定义。道闸有语音提示，可以有效的防止关闸擦伤周边行人。 18、道闸具备LED灯光指示功能，当档杆升起，绿灯亮；档杆关闭，红灯亮。 19、采用ARM7嵌入式系统作为控制的核心，具备电子防砸车功能，同时也支持地感防砸功能，砸杆力度和反应时间可自由调节，整个过程无需增加任何辅助设备（压力电波，红外感应等）。 20、具备丰富的状态检测接口，可实时监控道闸目前的开关状态(闸杆是开启还是关闭)。 21、可向后端提供开闸类型：可区分是遥控开闸、按钮开闸还是软件开闸。 22、可使用24V不间断电源供电，确保停电时道闸可正常运行。可扩展太阳能供电。 23、支持消防联动。 24、道闸无需额外加装限位开关，开关到位由系统自动进行检测。 25、具备车队记忆功能、堵转保护功能、车过延时落杆功能。 36、具备一键设置高峰模式（常开模式）。 27、开闸、关闸速度，可分别调节。 28、开关闸的闸杆平稳度可调节。 29、具备车过延时落杆功能、升闸延时落杆功能。 30、具备断电自动开闸功能。 31、生产厂家需具有平台系统数据智能分析相关著作权登记证书（提供证书复印件）  32、产品需具有3C认证报告（提供证书复印件）  33、投标人需承诺能与原系统无缝对接（提供承诺函原件）  34、设备保修期一年，服务期3年以上。  35、设备若发生故障30分钟内到现场进行维修（提供承诺函原件） |
| 2 | 实施费 | 项 | 1 |  |  | 1、拆除现有旧闸机及闸杆  2、并按要求安装新的闸机及闸杆  3、按要求对闸机进行宣传标语制作并张贴 |
| 3 | 其 他 | 项 |  |  |  |  |
| 费用合计 | |  | | | | |

说明：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、 分项报价总计价格必须与《询价响应函》报价一致。如未单独列出，报价表中均含运输费、税金等其它相关费用。

3、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应。

4、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

第五章 响应文件格式要求

响应文件按以下顺序装订成册，一式二份（正、副本）。

1. 封面（见附件一）；
2. 询价响应函(见附件二);
3. 服务清单（见附件四）;
4. 工商营业执照复印件（加盖公章）；
5. 法定代表人授权书（见附件五）；
6. 主体信用记录查询打印件（加盖公章）。

**附件一：封面**

**（ ）本**

**湖北省宜昌市人民法院采购**

**询价响应文件**

**项 目 编 号：**

**项 目 名 称：**

**供应商名称 ：**

**日 期 ：**

**附件二:目录**

**目 录**

1、询价响应函

2、供货、服务清单；

3、工商营业执照（或社会信用代码证）

4、法定代表人授权书；

5、主体信用记录查询打印件（加盖公章）；

**附件三、询价响应函**

询价响应函

湖北省宜昌市中级人民法院：

       （供应商全称）授权 （全权代表姓名） （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的 询价有关活动，并对该项目进行投标，提供投标须知规定的全部响应文件，包括正本壹份，副本壹份。

我方已仔细研究了该项目询价的全部内容，在此，授权代表郑重承诺如下：

1、项目名称：

询价总报价人民币大写：        （¥        ）。

2、严格按询价公告的要求和询价时的书面承诺履行合同责任和义务。

3、同意按照贵方要求提供与询价有关的一切数据、情况和技术资料，并保证所有数据、情况和资料的真实可靠。

4、我方已详细审阅全部询价文件，包括其澄清、答疑、修改等补充文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这些文件内容有不明确及误解的权力。

5、完全理解并同意贵方有权对未成交供应商不作任何解释。

6、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话传真：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年  月   日

**附件四：货物、服务清单**

**货物、服务清单**

一、预算金额：18500元。

二、采购明细及要求。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 金额（元） | | 备注 |
| 单价 | 合价 |
| 1 | 变频广告道闸 | 台 | 2 |  |  | 1、机箱材质：冷轧钢   电机：直流无刷电机，功率：250W 2、电源输入：DC24V 10A    电源输出：DC12V，0.5A 3、控制信号：继电器闭合（干接点） 4、时间行程：2.5~6秒可设定 5、遥控器：1~50个，学习码（315M） 6、指示灯：控制信号与电机转向指示 7、红绿信号灯：1组，车辆通行指示 8、信号输出：2组，非隔离 9、通讯端口：TTL、RS485 10、工作环境：温度：-25℃~75℃，湿度：20%~80% 11、平均无故障次数：>=1000万次 12、最大广告位尺寸：4000\*560mm 13、减速箱采用硬齿面渗碳高频淬火加硬处理，使用寿命30000个小时以上。 14、灯箱采用进口LED冷白光高亮灯带，配合侧光源导光板，光线散布均匀，无分割痕。整体宽度控制在520MM，具有较好的抗风性，抗阵风8-9级。（可配合风速仪实现防风抬起功能） 15、产品具备低温防冻；长期闲置防锈死等功能。 16、采用四根弹簧，大功率直流无刷电机，杆子长度3550mm；  17、具备智能语音提示功能，道闸开启和道闸关闭，皆有语音提示，并支持语音自定义。道闸有语音提示，可以有效的防止关闸擦伤周边行人。 18、道闸具备LED灯光指示功能，当档杆升起，绿灯亮；档杆关闭，红灯亮。 19、采用ARM7嵌入式系统作为控制的核心，具备电子防砸车功能，同时也支持地感防砸功能，砸杆力度和反应时间可自由调节，整个过程无需增加任何辅助设备（压力电波，红外感应等）。 20、具备丰富的状态检测接口，可实时监控道闸目前的开关状态(闸杆是开启还是关闭)。 21、可向后端提供开闸类型：可区分是遥控开闸、按钮开闸还是软件开闸。 22、可使用24V不间断电源供电，确保停电时道闸可正常运行。可扩展太阳能供电。 23、支持消防联动。 24、道闸无需额外加装限位开关，开关到位由系统自动进行检测。 25、具备车队记忆功能、堵转保护功能、车过延时落杆功能。 36、具备一键设置高峰模式（常开模式）。 27、开闸、关闸速度，可分别调节。 28、开关闸的闸杆平稳度可调节。 29、具备车过延时落杆功能、升闸延时落杆功能。 30、具备断电自动开闸功能。 31、生产厂家需具有平台系统数据智能分析相关著作权登记证书（提供证书复印件）  32、产品需具有3C认证报告（提供证书复印件）  33、投标人需承诺能与原系统无缝对接（提供承诺函原件）  34、设备保修期一年，服务期3年以上。  35、设备若发生故障30分钟内到现场进行维修（提供承诺函原件） |
| 2 | 实施费 | 项 | 1 |  |  | 1、拆除现有旧闸机及闸杆  2、并按要求安装新的闸机及闸杆  3、按要求对闸机进行宣传标语制作并张贴 |
| 3 | 其 他 | 项 |  |  |  |  |
| 费用合计 | |  | | | | |

供货商名称(盖章):

授权代表人签字：

日期：

**附件五：** **法定代表人授权书**

**法定代表人授权书**

湖北省宜昌市中级人民法院：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的磋商代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签章）：

签发日期： 年 月 日

附：代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明复印件（正面）  （粘贴处） | 委托人身份证复印件（正面）  （粘贴处） |